**Перелік робіт та витрати по ремонту барабана**

**магнітного сепаратора LIMS WS 1236 DWHG**

(згідно відомості дефектів №16857.02049 )

| Разборка барабана |
| --- |
| Замена подшипников 23124C |
| Футеровка обечайки |
| Очистка магнитной системы от пульпы и грязи. Ремонт магнитной системы с заменой магнитных блоков согласно параметров, установленных в паспорте м/сепаратора. |
| Замена промежуточного кольца |
| Замена уплотнительных колец ф4,5х3650 |
| Замена V-образных уплотнительных колец V-100A |
| Замена шайбы H 322 |
| Замена направляющих колец FRB 13,5/200 |
| Замена О-образных уплотнительных колец 219,3х5,7 |
| Замена О-образного уплотнительных колец 419,3х5,7 |
| Замена уплотнительных колец DOMSEL 130x160x12 |
| Замена уплотнительных колец T CR 120x150x12 CRW1R |
| Замена V-образного уплотнительного кольца V-120A |
| Замена О-образного уплотнительного кольца 179,3х5,7 |
| Замена метизов крепления |
| Ремонт обечайки |
| Замена промежуточной опоры |
| Ремонт торцевых крышек барабана |
| Футеровка торцевых крышек |
| Изготовление торцевых крышек |
| Ремонт цапф сепаратора |
| Изготовление обечайки |
| Замена подшипника промопоры 22222EK |
| Ремонт защитных кожухов торцевых крышек |
| Виготовлення привідного валу МС |
| Ремонт привідного валу МС |
| Сборка и испытание барабана |